Мельница. Видео.

Группа привозит с собой проектор, столик для проектора, все необходимые кабели и экран (в виде задника).

Для подключения проектора нужна розетка 220 по центру сцены, возле барабанного подиума.

Для подвеса экрана нужен штанкет или ферма, находящаяся между второй световой фермой и местным задником (см. схему). Если площадка не имеет возможности предоставить такой штанкет, прокатная организация, ставящая оборудование на концерт, должна повесить отдельную ферму, либо трубу, либо поставить элеваторы с трубой, если нет возможности подвеса.

Размер задника (экрана): ширина – 8 м, высота - 6.5 м, вес – 18 кг.


Согласование данного пункта райдера обязательно. Просьба к прокатному подрядчику заранее изучить площадку и согласовать возможный вариант подвеса.

*Видеоинженер группы: Илья Мерзляков*


*тел. +7 916 540-44-18;*

*e-mail:* [*Mer\_i@mail.ru*](mailto:Mer_i@mail.ru)*.*

Видео верх:



Видео фронт:



Видео:

